**甘洛县人民医院摄影器材项目**

**（第四次）**

**询 价 文 件**

**评选单位：甘洛县人民医院**

**2023年12月**

**评选申请书封面**

**正本(或副本)**

**甘洛县人民医院摄影器材项目**

**询价申请书**

**投标人名称： （全称并加盖单位公章）**

**申 请 时 间： 年 月 日**

**联系电话:**

**询价申请书递交截止时间之前不得启封**

**1、投标申请**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（评选单位）

一、我公司非常愿意参加目甘洛县人民医院摄影器材项目的评选。作为 （评选申请人）合法行使其职责的代表，在审查和完全理解了所提供的所有评选文件后，以下签字人在此作为本公司代表为获得\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的委托招标代理合同参加你们组织的医学在线考试系统评选。

二、我公司对提交的所有评选申请文件负责。你方的机构或授权单位可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

三、我公司完全理解评选单位因法律和政策原因取消评选以及拒绝所有的评选申请文件，并对此类任何行动不承担任何责任。

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**2、法定代表人授权书**

本授权委托书声明：我 (姓名) 系 (评选申请人)的法定代表人，现授权 (姓名) 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加（项目名称）活动。委托代理人在甘洛县人民医院摄影器材项目活动和委托合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人)： (签字或盖章)

委托代理人： (签字或盖章)

 公司名称： (全称并加盖单位公章)

 日期： 年 月 日

**第四部分 产品参数部分**

采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 维保期 | 数量 | 最高投标限价 |
| 1 | 甘洛县人民医院摄影器材项目 | 1年 | 1套 | 3万元 |

**医护人员能力提升系统技术参数**

**一、采购要求**

**技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **参数** | **备注** |
| 1 | 摄像机电池 | 1 | 个 | 原装电池容量6300MAH 、最大输出电压DC 8.4V |  |
| 3 | 相机电池 | 2 | 个 | 原装1865MAH大容量 |  |
| 4 | 三角架滑轮 | 1 | 个 | 材质：铝合金类型：脚架配件、摄影脚架移动滑轮底座 专业三脚架脚轮 微电影单反相机DV摄像机脚架滑轮滚轮底座 |  |
|  | 广角镜 | 1 | 个 | 镜头定位: APS画幅镜头 镜头用途: 超广角镜头 滤镜尺寸: 77mm 镜头特点: 专为APS-C尺寸感应器的EOS数码单镜头反光相机设计开发的超广角变焦镜头 可全时手动对焦,全焦距范围内最近对焦距离0.24米。 |  |
| 6 | 稳定器 | 1 | 个 | 适用机型：单反，微单 轴云台、工作特性 负载重量(参考值) 3.0kg(手持) 最大可控转速 平移方向:360/s 俯仰方向:360/s横滚方向:360°/s机械限位范围 平移轴无限位 横滚轴 -240至95’俯仰轴 -112至214机械与电子特性 工作环境温度 -20℃至45℃ 重量 云台约1216g(含电池，不含上、 下层快装板)上、下层快装板:约102 g手柄延长脚架(金属版):约226g手柄延长脚架(塑料版):约160g尺寸 云台折叠:260x210x75mm |  |
| 7 | 麦克风 | 1 | 个 | 发射器 型号 ASTO1  尺寸 47.32x30.43x20.01 mm 重量 30 g  无线模式 GFSK 1Mbps 和 2 Mbps 等效全向辐射功耗(EIRP) <20 dBm 工作频率 2400-2483.5MHz 电池类型 LiPo 1S 电池容量 320 mAh 电池能量 1.23 Wh 电池电压 3.85 V 充电环境温度 5℃ 至 45℃ 工作环境温度 -10℃ 至 45℃ 充电时间 1 小时 10 分钟 工作时间 5.5 小时 |  |

**备注：**

1、免费维保期：1年。